HYDROMEC - COASSIALI M 412A -F 35,91 V 1 -R B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 412A
Mounting : -F
Ratio : 35,91
Output Shaft : V
Output Flange : 1
Input Type : -R
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
