HYDROMEC - COASSIALI M 412A -F 5,56 V 1 -T B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 412A
Mounting : -F
Ratio : 5,56
Output Shaft : V
Output Flange : 1
Input Type : -T
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
