HYDROMEC - COASSIALI M 512A -F 7,96 H 3 -U B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 512A
Mounting : -F
Ratio : 7,96
Output Shaft : H
Output Flange : 3
Input Type : -U
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
