HYDROMEC - COASSIALI M 512A B3 40,50 H N -C B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 512A
Mounting : B3
Ratio : 40,50
Output Shaft : H
Output Flange : N
Input Type : -C
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
