HYDROMEC - COASSIALI M 513A B3 47,22 H N -R B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 513A
Mounting : B3
Ratio : 47,22
Output Shaft : H
Output Flange : N
Input Type : -R
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
