HYDROMEC - COASSIALI M 513A -F 66,22 H 3 -B B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 513A
Mounting : -F
Ratio : 66,22
Output Shaft : H
Output Flange : 3
Input Type : -B
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
