HYDROMEC - COASSIALI M 513A B3 76,69 H N -B B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 513A
Mounting : B3
Ratio : 76,69
Output Shaft : H
Output Flange : N
Input Type : -B
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
