HYDROMEC - COASSIALI M 612A B4 16,62 I N -T B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 612A
Mounting : B4
Ratio : 16,62
Output Shaft : I
Output Flange : N
Input Type : -T
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
