HYDROMEC - COASSIALI M 613A -F 39,79 I 3 -R B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 613A
Mounting : -F
Ratio : 39,79
Output Shaft : I
Output Flange : 3
Input Type : -R
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
