HYDROMEC - COASSIALI M 613A B4 82,30 I N -R B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 613A
Mounting : B4
Ratio : 82,30
Output Shaft : I
Output Flange : N
Input Type : -R
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
