HYDROMEC - COASSIALI M 613A -F 82,30 I 3 -B B3 ST B

Coaxial Gearboxes
Input Style : M
Size : 613A
Mounting : -F
Ratio : 82,30
Output Shaft : I
Output Flange : 3
Input Type : -B
Mounting Position : B3
Input Bore : ST
Terminal Box Position : B
